金笛邮件系统特色功能：
*****************************************

(1)	可自定义服务线程数，最大同时连接数可达2048
(2)	可做DNS反向查询
(3)	可限定发送频率和同一ip最大连接数
(4)	登录失败后自动延时登录，可防止非法用户用连续密码尝试方式去破解邮箱
(5)	自定义服务欢迎信息
(6)	队列中的邮件是以文件形式存放在磁盘中，即使断电也不会丢数据
(7)	用户分组管理，便于对分组用户的邮件收发进行精准控制
(8)	全局过滤规则
(9)	强大的反垃圾邮件功能
(10)	完备的分级日志功能
(11)	系统备份功能
(12)	邮件系统监控功能
(13)	单目录部署功能
(14)	完备的二次开发接口
(15)	单点登录，sso统一认证接口
(16)	邮件全文检索
(17)	根据附件名查找邮件
(18)	智能垃圾邮件过滤训练功能
(19)	支持短信功能，可以实现邮件发送通知和邮件到达短信提醒（需要单独购买GSM短信猫）


金笛邮件系统详细功能清单：
*********************************************

－用户管理：

新增、删除、查找、浏览、编辑用户信息
1.新增用户时可以设置用户类型（普通用户、域管理员、系统管理员），昵称，外发权限设置，最大空间限制，最多可发送邮件数量限制；
2.删除用户可以用复选框，一次删除多个用户；删除用户时用户邮件也一并删除；
3.查找用户可以根据用户名、域为关键字模糊查找；
4.浏览用户可以根据26个首字母浏览，可以分页浏览显示用户列表；可以浏览用户邮箱空间、和已经使用空间；


－域管理：
新增、编辑域信息、删除、浏览域、设置域过滤规则、设置默认域、删除域
1.新增域需要输入域名、HELO域名、总分配空间、用户数、是否为默认域、是否允许用户自由注册、是否启用smtp/pop3/imap服务、
是否只能发本域邮件、每个用户最大空间、每个用户最多发送邮件数；
2.修改域时可以变更HELO域名、总分配空间、用户数、是否为默认域、是否允许用户自由注册、是否启用smtp/pop3/imap,是否只能发本域邮件、每个用户最大空间、每个用户最多发送邮件数；
3.可以根据发信人、收信人、主题、附件名、邮件内容、邮件大小设定域的过滤规则，满足条件后可以执行4种动作：拒收、转发指定邮件夹、转发其他邮箱、自动回复一封自定义邮件。
4.设定某个域为默认域后，客户端软件Outlook、Outlook Express、Foxmail设置帐户时可以不用带@
5.删除域将删除域下的所有用户和邮件，一定要慎重操作。

－公共地址簿：
公共地址簿分为系统级公共地址簿和域级公共地址簿。
系统级公共地址簿由系统管理员维护，对系统内的所有用户都可以使用；域级公共地址簿只有域内的用户可以使用。


－用户组管理：
创建用户组、删除用户组、编辑用户组、浏览用户组
1.用户组的功能相当于邮件列表，创建一个用户组相当于创建一个邮件列表。组名是一个特殊的邮箱，给这个邮箱发信，组内的每个
用户都可以收到。
2.用户组不但具有一般用户的属性，还包含一些用户组特有的属性。 
只接收来自该发件人的邮件，指定该用户组只接收来自指定条件的发件人发来的邮件，其值可为以下几种类型： 
        all 所有的邮件 
        domain 同一域下用户发来的邮件 
        local 由系统内投递的邮件 
        auth 通过用户验证后发送的邮件 
        group 组内用户邮件 
        特定发件人 如：a@a.com 
3.是否保存邮件副本，指定是否在用户组保存邮件的副本。 
4.是否替换接收人地址，指定是否把邮件头的接收人替换成真实的组成员邮件地址。 
组成员，指定该组所包含的成员，如果有多个成员可用分号“；”隔开。组成员可用通配符表示，如：*@a.com 表示组包含a.com 下的所有用户。a1@a.com;a2@a.com 表示该组包含a1@a.com 和 a2@a.com 两个用户。

－系统设置：
1.一般参数设置：
	用户信息存储方式：文本文件、数据库
	接收错误信息的帐户：
	日志记录层次：所有、错误信息、一般信息、底层信息、调试信息
	邮箱最小容量告警值：500K表示当邮箱可用容量低于这个数值时，自动发送告警信息。
2.投递服务系统设置：
	最大投递线程数：25
	投递尝试间隔时间：480秒
	最大尝试投递次数：16
	外发邮件中继设置：
		中继的使用方式：不使用、投递失败时使用、总是使用；
		中继服务器SMTP地址：
		发件人邮件地址：
		发送验证方式：不使用、LOGIN、PLAIN、CRAM_MD5
		用户名
		密码

3.smtp服务设置：
	服务端口：可以绑定多个IP，设置端口号（默认25），是否使用SSL/TLS
	SMTP欢迎信息设置：默认为：jdmail SMTP Service ready
	启用SMTP验证：
	SMTP验证最大尝试次数：5
	最大SMTP服务线程：16，最大可到1024
	端口最大侦听数：32，最大2048
	最大RCPT命令数：16，最大128
	最大MTA跳转数：32
	SMTP客户连接超时：300秒
	邮件最大尺寸：102400K
	SMTP服务最小允许存储空间：
	SMTP服务最小允许内存：
	一次会话允许最大命令数：
	检查发送者邮箱地址域名有效性：
	允许邮件中转：
	允许VRFY命令
	允许ETRN命令
	允许空的发送者
	SMTP中继网关
	DNS服务器
	一分钟内同一IP允许访问次数：32
	同一IP最大同时访问数：32
	记录会话明细：
	允许使用nobody@root邮箱

4. POP3服务器设置
	服务端口：修改端口号，是否启用SSL/TLS
	POP3欢迎信息：jdmail POP3 Service ready
	登录错误间隔延时
	最大POP服务线程：25，最大1024
	端口最大侦听数：64，最大2048
	POP3客户连接超时：30秒
	POP3验证最大尝试次数：5
	POP3服务最小使用内存：
	一分钟同一IP允许访问次数：32
	同一IP最大同时访问数：32
	记录会话明细：
	POP3收信服务执行间隔：60

5. IMAP4服务器设置
	监听端口：修改端口号，是否使用SSL/TLS
	IMAP4欢迎信息：jdmail imap4 service ready
	登录间隔延时：5秒
	最大IMAP4服务线程：64，最大1024
	端口最大侦听数：64，最大2048
	IMAP4客户连接超时：30秒
	一分钟同一IP允许访问次数：32
	同一IP最大同时访问数：32

6. 队列系统设置：
	扫描间隔：15秒
	队列文件系统层级：2，最大32
	下一个版本增加队列中待发送邮件显示，队列邮件手工处理（删除）。

7. 本地投递服务设置：
	最大本地投递线程：16

8. webmail参数：
	允许发送的最大附件大小：5M，－1表示不限大小，0表示不允许上传附件。
	下一版本增加登录页面自定义功能。自己上传LOGO，并定义邮件系统名称、copyright等信息。管理可以定制系统颜色、风格等。

9. MySQL 数据库的参数设置：
	Mysql 驱动程序类名   
 	Mysql 服务器地址  (IP地址)  
 	Mysql 用户名   
 	Mysql 密码   
 	Mysql 数据库名   
 	Mysql 端口   
 
 	（Webmail）数据库连接池设置 
 
	最大连接数 ：默认10 
 	空闲超时： 默认30  秒  
 	检出超时：默认600  秒  
	最大检出数：默认10

10. 证书管理
	域 ：
	密钥长度：  512 1024 2048  
  	有效期：  天 
  	国家  (两位国家代号,如:中国(CN) 
  	省   
  	城市   
  	组织   
  	部门 

11. 邮件模板管理
	模板名称：  新用户欢迎信 投递错误信 容量警告信  
 	主题   
	内容 


－全局过滤规则设置：
全局过滤规则对系统内所有域、所有用户起作用。
可以根据、发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度 组合条件，执行相应的过滤动作。
可以分别设置发送过滤规则和接收过滤规则。


－邮件监控：
分为发送邮件监控、接收邮件监控
可设置被监控人邮箱，接收监控邮件邮箱


－反垃圾、反病毒设置
	反垃圾参数设置：
		启用RBL动态黑名单查询   
		RBL服务地址  （如果有多个地址，可用分号“;”分隔 ）  
	
		启用RWL动态白名单查询   
		RWL服务地址  （如果有多个地址，可用分号“;”分隔 ）  
	
		对HElO域名进行反向DNS查询   
 		验证HElO域名有效性

	黑名单管理：新增、删除
		新增黑名单IP地址   
		域名   
		邮件地址   
		(网段)IP地址   
		(网段)掩码 
	
	白名单管理：新增、删除
		IP地址   
		域名   
		邮件地址   
		(网段)IP地址   
		(网段)掩码 

	SpamAssassin反垃圾引擎设置 
 		启用SpamAssassin   
 		判定为垃圾邮件值  （默认值为8，小于或等于零表示使用默认值8）  
		判定为系统自动删除值  （默认值为12，小于或等于零表示使用默认值12）  
 		垃圾邮件处理帐号：postmaster@root    
 		规则库自动升级间隔: 3  天（小于或等于零表示不自动升级）  
 		规则库自动升级地址: http://www.ccert.edu.cn/spam/sa/Chinese_rules.cf 

	智能反垃圾邮件设置：
		垃圾邮件报告列表
		训练为垃圾邮件
		训练为正常邮件
		重新发送
		删除


	ClamAV反病毒引擎设置 
 		启用ClamAV   
 		病毒邮件处理帐号：postmaster@root    
 		病毒库自动升级间隔:48  小时 （小于或等于零表示不自动升级）  
		升级失败尝试次数:5   
		病毒库版本信息查询地址: current.cvd.clamav.net   
		病毒库下载地址:database.clamav.net
	
	病毒邮件报告列表
		显示发件人、收件人、主题、类型、日期、长度
		删除、重新发送

－日志查看 
	日志类型:  系统信息 IMAP POP3 SMTP 本地处理服务 队列系统 投递服务系统 WebMail POP3收件 证书管理 反垃圾 反病毒  
	开始时间  (时间格式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS) 
 	截止时间   
 	日志记录层次  所有 错误信息 一般信息 底层信息 调试信息  
 	错误号   
 	内容   
	每页显示记录数  

－系统备份
	显示系统备份列表：文件名、大小、日期
	上传备份
	下载备份文件
	导入备份文件


－注册码管理：注册码绑定一个域名。在该注册码下，可以使用所购买数量的域和用户。
	域名   
 	最多可用域数   
 	最多可用用户数   
 	注册码 

－邮件管理：收邮件、发邮件、删除、移动、地址簿管理、文件夹管理、回收站、异常邮件、垃圾邮件、病毒邮件
	下一般增加地址簿导入、导出功能


－邮件全文检索：
	搜索内容：

－设置
	个人设置
		每页显示记录数：         
 		个性化签名，可以设置三个不同的签名  
		签名标题1      
		签名内容1      
 		签名标题2      
 		签名内容2      
 		签名标题3      
 		签名内容3 
	修改密码：
		原密码  
		新密码  
		确认新密码

	文件夹管理：新建、删除、改名

	过滤规则设置：
	
	地址簿管理：分组管理

	POP收信：
		POP3服务器地址   
		端口   
		用户名   
		密码   
		发送到：  收件箱 草稿箱 发件箱 回收站 异常邮件 垃圾邮件 病毒邮件  
		接收邮件后,删除POP3服务器上的邮件 

	自动转发：
		 启用自动转发  
		 转发到邮箱  
 		 保存副本在本地邮箱  
	
	自动回复：
		启用自动回复  
		回复内容 

－短信功能
　　支持在发送邮件同时给对方发送手机短信
　　支持短信群发,同时给多个用户发送手机短信
　　地址簿支持存储用户手机号码,并且在地址簿里面直接选择用户发送手机短信 
　　支持在短信短语,保存常用的短信息,发送省时省力
　　支持通过过滤规则设置邮件到达的短信通知,可以自行定义需要通知的邮件类型以及短信
　　通知的具体内容(可包含邮件标题,正文,发件人等内容)
